1、软件为：

在目录[\\10.1.1.153\01-部门空间\产品四部\90-资料\04-移远资料\RG200U\3 日志抓取\qlog](file:///\\10.1.1.153\01-部门空间\产品四部\90-资料\04-移远资料\RG200U\3%20日志抓取\qlog)

2、使用tftp或者tftp将qlog传到设备 emmc 目录。

3、进入/mnt/emmc/packet 目录 使用命令./qlog -s . -m 10。执行后会在当前目录生成.logel文件。

-s 表示模块日志保存位置，-m 参数表示生成的每个文件大小。

请注意：

1、模块日志会非常大，请注意emmc空间大小，以及对日志进行压缩。

2、上述qlog软件适用于soc 4019，使用前请核对